**Reporte Julio 2019**

**Servicio de Rehabilitación Permanente de Infraestructura Rural**

|  |
| --- |
| **Retroexcavadora 489** |
| **La Calerilla**-\*Atención a Contingencia se reforzó con 140 m3 de tierra el bordo del Dren Parcelario del Potero El Colomo-Limpieza del Dren Parcelario del Potrero El Colomo: 600 m lineales extrayendo 192 m3 de azolve-Limpieza del Dren Parcelario del Potrero La Alfalfa: 200 m lineales extrayendo 50 m3 de azolve | **Santa Anita**-Carga de 46 viajes de azolve extraído del Dren Pluvial ubicado en la vialidad José Cruz Martínez.-Limpieza del Dren Pluvial ubicado en la vialidad José Cruz Martínez: 890 m lineales extrayendo 296.8 m3 de azolve. | **Toluquilla**-Realización de 40 de 1.50 m de longitud sangrías para drenar el agua acumulada sobre la vialidad Agua Amarilla-Carga de 9 viajes de losetas de concreto para reforzar e bordo del Arroyo Seco en la vialidad Camino a la Loma |
| **Totales: Limpieza de 1.6 Km de Drenes parcelarios, extrayendo 538.8 m3 de azolve** **Carga de 55 viajes de materiales (770 m3)** |
| **Excavadora No. Eco. 217** |
| **Los Ranchitos**Revisión y reforzamiento de 1 Km lineal del talud del Arroyo Seco a espaldas del Frac. Villa Fontana, (Camino Antiguo a Santa Cruz del Valle y Vía a Manzanillo) |
| **Traslado de materiales** |
| **Camión 10****Apoyo a Obras Públicas:**19 viajes de azolve3 viajes de tierra4 viajes de despalme6 viajes de escombro**Santa Anta:**6 viajes de azolve**Toluquilla:**3 viajes de piedra12 viajes de losetas de concreto9 viajes de azolve | **Camión 12****Apoyo a Obras Públicas:**26 viajes de azolve6 viajes de escombro**Santa Anita:**12 viajes de azolve3 viajes de escombro**Toluquilla:**3 viajes de losetas de concreto | **Camión 13****Apoyo a Obras Públicas:**16 viajes de azolve12 viajes de escombro4 viajes de despalme**Apoyo a Pavimentos:**2 viajes de azolve3 viajes de tierra1 viaje de piedra**Santa Anita:**18 viajes de azolve**Toluquilla:**4 viajes de piedra11 viajes de losetas3 viajes de escombro8 viajes de tierra |
| **Total: 194 viajes (2,176 m3)****Azolve: 104 viajes (1,456 m3), Tierra: 14 viajes (196 m3), Despalme: 8 viajes (112 m3), Escombro: 34 viajes (476 m3), Piedra: 8 viajes (112 m3), Loseta de concreto: 26 viajes (364 m3)** |

**Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque**

Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, en la Casa Ejidal de Toluquilla, el martes 09 del año en curso.

**Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable del Distrito 01 SAGARPA**

Asistencia y participación en la Reunión Ordinaria del Consejo Distrital 01 de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, con la Vida Organizativa de Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque, la cual se llevó a cabo el 25 de Julio, en la sala de juntas del Distrito 01, en Zapopán Jalisco.